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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          ООО «СвязьБурСтрой» предлагает полиэтиленовые трубы собственного производства для следующих целей:   

        -  холодное водоснабжение:  диаметром от 50 до 160 мм



        -  горячее водоснабжение:  диаметром от 50 до 160  мм 



   -  канализация: диаметром от 50 до 160 мм        

   -  газоснабжение: диаметром от 50 до 160 мм
   -  телефонная канализация

   -  трубы для горизонтально направленного бурения                        

   Основным сырьем для производства полиэтиленовой трубы является PE-RT марки ПЭ100(П2НД-11-9, ПНД) -  полиэтилен повышенной термостойкости, этилен-октеновый сополимер, где основная линейная цепочка этилена переплетается с цепочкой октена. 
Продукция, производимая из полиэтилена марки ПЭ100(П2НД-11-9, ПНД) является особо прочной, что подтверждается лабораторными анализами, проводимыми Казанским химико-технологическим институтом.
- Возможность производства труб с толщиной стенки SDR11-SDR 21 (от 11до 21 мм)
- Диаметры от 50 до 160 мм

Контроль качества выпускаемой продукции соответствует ISO 9001-2008, а также ГОСТ 18599-2001
Преимущества полиэтиленовой трубы:
- Диапазон рабочих температур от -50 до +95 С

- Высокая химическая стойкость при высоких температурах

- Срок эксплуатации до 50 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

-  Устойчивость к гидроабразивному износу

-  Возможность производства труб в бухтах до 750 метров

- Легкий и быстрый монтаж. Несколько способов надежного и быстрого соединения труб, прежде всего гомогенного без переходных элементов

 - Трубы имеют высокую прочность на разрыв за счет эластичной структуры материала
Формы выпуска:
- в отрезках по 13 м

- в бухтах до 750 м (диаметром до 110мм)

Газовая полиэтиленовая труба:

- ПЭ 80 – толщина стенок 2,3 мм; применяются для монтажа систем с давлением 4-6 атмосфер

- ПЭ-100 – толщина стенок – 3,5 мм; применяются для монтажа систем с давлением 3-12 атмосфер

- Темпрература при эксплуатации от -15С до 45С, труба сохраняет свои свойства
- Темпрература, при которой допустима транспартировка – от -20С и выше

- Применение для разводки топлива в группах от 1 до 4;
- Хранение под навесом, в неотапливаемых помещениях
 Методы соединения как основное преимущество труб из PE-RT
- Сварка встык (в том числе формирование сегментно-сварных фитингов);
- сварка при помощи фасонных изделий с закладными нагревателями;
- соединение и ремонт при помощи соединительных муфт обжимного типа
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